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LEED认证初步介绍
1.  LEED（The leadership in energy and environmental design）介绍
· THE   LEED 美国建筑环保认证是 USGBC – 美国绿色建筑委员会制定并推行的《绿色建筑评估体系》 
· 目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及可持续性评估标准中，被认为是最完善、最具影响力的评估标准 
· 美国国务院、环保署、能源部、美国空军、海军等部门都已将LEEDTM列为所属部门建筑的标准，在北京建造的美国驻中国大使馆新馆也采用了该标准  
· LEED(评分标准由以下五大系统组成：选址与建筑环境、节水、能源和大气污染、材料和资源、室内环境质量。  
2.  LEED 绿色建筑评分系统
2.1 已制定的系统		
· LEED-NC
	(new construction, 2000)
· LEED-EB
	(existing building operations, 2004)
· LEED-CI
	(commercial interiors, 2004)
· LEED-CS
	(core & shell, 2005)
· LEED-H
	(homes, 2006)
2.2 正在制定的系统
· LEED-ND
	(neighborhood development)
 
3. 项目LEED等级
通过			26-32		
银奖			33-38		
金奖			39-51		
白金奖		    52-69
 
4. LEED-NC 分数分布
 选址                               20%    
 材料与资源                   19%
 节水                                7%
  能源与环境                  25%
  室内环境质量              22%
  创新与设计                   7%
 
5.  LEED 内容 & 评分 (LEED-NC)
选址				14 
节水				5 
能源与环境			 17 
材料与资源			 13 
室内环境质量		15 
创新与设计			 5 
 总计	            69 

LEED是“Leadership in Energy & Environmental Design”的缩写，意思是“能源和环境设计先锋奖”，由美国绿色建筑协会（US Green Building Council）设计制定并管理。它是一个评价绿色建筑的工具，其宗旨是：在设计中有效地减少环境和住户的负面影响。目的是：规范一个完整、准确的绿色建筑概念，防止建筑的滥绿色化。简单来说，它是一个以“得分”来分等级的系统，关注点从建筑选址、规划设计、建筑营造到使用过程，全方位对绿色建筑进行了规范和指导。其意义在于设立了一个共识的标准去发展绿色建筑；提供一个框架去评估建筑的表现；强调尖端的策略以使建筑达到可持续发展的目标；承认和推广绿色技术；承认建筑业的绿色先锋，并刺激绿色竞争；提高消费者对绿色建筑的认可；以及指导绿色建筑设计、将建筑业推向绿色等。
    目前LEED把建筑分为七大类进行评估认证：
LEED-NC: New commercial construction and major renovation projects
新商业建设和主要修复项目
LEED-EB:  Existing building operations
现有建筑营运
LEED-CI:  Commercial interiors projects
商业室内项目
LEED-CS:  Core and shell projects
核心筒和外壳
LEED-H:  Homes
家
LEED-ND:  Neighborhood development
社区邻里开发
LEED Application Guides:  Retail (currently in pilot), Multiple Buildings/Campuses,  Schools, Healthcare, Laboratories, Lodging
零售(现正拟定中)、建筑群/园区、学校、医疗卫生、实验室、住宿
    以“LEED家”这个方面举例来说，根据2008版的“LEED家”评定系统，规定如下：
位置和交通（满分10分）——强调开发基地与城市的关系，尽量与成熟的城市资源（公共交通、生活服务设施等）相结合，又不破坏自然资源（自然湿地、绿地等）。
可持续选址（满分22分）——强调开发过程中对基地的保护，包括水土保持、景观配置的低耗考虑、地表水控制、建筑密度控制、自然资源保持等。
节水（满分15分）——强调雨水收集处理、水的循环利用、灌溉节水措施以及节水生活器具等。
室内环境质量（满分21分）——强调室内环境的舒适与节能之间的关系，如室内外换气的热回收、毒害气体防护、污染控制（包括施工阶段）、室内空气除尘以及温湿度控制等。
材料和资源（满分16分）——强调材料的来源、品质以及废物处理等过程中的环保和节省。
能源与大气（满分38分）——强调建筑使用过程中的低能耗（如对墙体保温性能的规定、门窗气密性的规定、空调系统的节能、能源之星认证的电器等）和可再生能源的利用（太阳能、风能等），以及建筑排放规定（如制冷剂的使用）。
业主意识（满分3分）——强调对住户的培训、对物业人员的培训以及公众对LEED的认知教育等。
创新和设计过程（满分11分）——强调设计团队的组成、设计过程的思维、对建筑耐久性的考虑以及创新的设计等。
    以上各目项（总分136分）中都有详细的子项规定，以具体而准确的评判分数，认证级别规定如下：
认证级：45-59/136
银级：60-74/136
金级：75-89/136
白金级：90-136/136

下面我谈谈对绿色建筑评估、认证的一些肤浅的理解和认识，其实更多的是提出了一些疑问：
 
1.   绿色建筑评估、认证的实质（以LEED为例）
如何评价一个评价标准？大而全就好么？越准确越好？在很长一段时间，大家对于绿色建筑是什么这个概念问题都争论了很久，始终没有一个令人信服的说法，因为大家都觉得这个概念含义太广，很难把握，往往顾此失彼。直到去年仇部长的发言，将这个概念作了很好的解释，简单的说就是“四节一环保”，目前6.1颁布实施的这个标准在很大程度上延续了这个风格：他甚至没有一个权重体系。但我觉得这并不是他的不足，相反为他的实施提供了很好的铺垫。我记得去年10月份有一家开发商就用这套标准的征求意见稿对自己的项目进行了自评。也就是说，评价本身已经变成一个比较简单的事情，余下的事情就是如何通过评价来指导设计、保证施工品质。
(1)  全生命周期的评价（Life Cycle Cost Assessment）
由于绿色建筑的实现需要从很早的项目规划设计阶段入手，直到建筑运行一年以后看实际的运行效果，因而绿色建筑的评价是一个过程管理，而不是最终的一个标签而已，另一方面，他还体现在对建筑物全年能耗模拟的重视上，LEED规定必须对建筑物进行全年能耗模拟和评估。全生命周期评价的思想在新颁布的绿色建筑评价标准已经有所体现。但在价值评估方面还不是很具体。
(2)  质量控制（Quality Control）过程
所以绿色建筑评价更多的体现为一个质量控制的过程，也就是刚才讲的过程管理。对于做绿色建筑评价的第三方咨询机构而言，这是其工作中工作量最大部分。不仅要求对设计图纸的审核、施工过程绿色节能部分工作的监督和落实，还要求对产品性能、调试、运行维护计划等进行密切的跟踪，甚至要求去现场察看。这部分在LEED中体现最为明显的是，施工期间的室内空气品质管理，水土保持及泥沙淤积控制等得分点，都要求现场的照片作为证明文件的一部分。
(3)  整合设计（Integrated Design）的过程
在我们的项目中，整合设计的思想贯穿始终。也就是说，评估除了在最终的认证，给与绿色的牌子以外，在整个项目进行的过程中，也十分重要，具体地说，就是不断和设计院的建筑师、工程师，甲方的工程师进行沟通，对设计院的方案进行在采光、照明、通风、围护结构构造等方面进行不断的否定和肯定。这是一个漫长而痛苦的过程，但对于真正热爱绿色建筑的人来说，这是一个充满乐趣和想象力的过程。
(4)  一套证明（Verification System）系统
LEED关注点并不完全在于分数，而是如何证明在实践中确实采取了相应的措施。所以，LEED体系的最终的认证，特别看重这些证明文件，比如施工现场的照片、体现整合设计的设计研讨会现场照片，对于屋顶花园，不仅需要设计图纸，详细的面积计算比例，还需要实物照片；对于能源消耗，需要能源模拟的计算报告书，生命周期的价值评估报告，以体现节能技术的效果，只有这些材料齐备，才能获得节能那个得分点的分值。当然，USGBC（LEED认证实际的执行机构）不会一个一个得分点全部看过，他采取的方式是抽查部分容易出问题的得分点进行非常详细的检查。
       这个工作，对于咨询或认证机构而言，往往是枯燥而乏味的，而且，这些证明材料的收集几乎涵盖了开发商、设计院、监理单位、施工单位，甚至物业管理每一个与项目相关的每一个专业工程师，其沟通的难度和工作量可想而知。
(5)  市场推动（Market Promotion）原则
客户价值！客户价值！！这就回到我最初的发言，也是任何评估体系生命力的一个重要体现，就是他到底能为客户带来什么价值？而我国绿色建筑的推动有很强的政府背景，可以说，目前这个《绿色建筑评价标准》更多的是一个政治任务，因而我们今天的沙龙还不如将更多的精力放在评价体系的市场运行机制上，而不要放在内容和结构上，其实在内容和结构方面，这个标准也在很大程度上借鉴了LEED，但LEED的成功并不在于它的内容有多么严谨、结构有多么完善，而在于它以市场为中心的开放性原则！这才是LEED获得世界范围内成功的核心因素。
2.   LEED成功的原因
接下来我想花几分钟的时间简单说说我个人对LEED这套无论在美国
还是在世界上其他国家都遭受过大量批评，但依然大受欢迎的原因的一些看法，供大家参考。
(1)  传播机制
我想大家对这个问题肯定有特别深的感触，在google上搜索LEED，无论是中文还是英文，都会搜索出很多的结果。LEED可以在网上注册项目和会员，在网上提交认证材料，他的Rating
System电子版都是向社会公开的，甚至他的一些得分点的审核也是通过公开招募专家来完成的。LEED首先让大家都谈论他，而后大家自然都会去应用它。反观国内的评价标准，征求意见稿之后，就出版正式的标准了，前几天刚买到，没有正式的电子版，topenergy论坛一向反应很快，不过这次直到现在都还没有影印版出来。这主要限制了人们对他的了解的途径。
(2)  评价机制（Assessment System）透明公正
LEED的得分点所引用的标准很明确，采用清单（Check
List）的形式，很容易上手。其评价过程也是透明公开的，这保证了LEED的声誉。虽然目前国内一些项目在LEED认证上采用了一些手段，为了认证而认证，USGBC对国人的这种炒作的心态也没有办法。橘生淮南则为枳，这就是所谓的中国特色了。
(3)  层次性（Understanding Hierarchy）


LEED
　　能源与环境设计先锋奖
　　由美国绿色建筑协会建立并推行的《绿色建筑评估体系》（Leadership in Energy & Environmental Design Building Rating System），国际上简称LEEDTM，是目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及建筑可持续性评估标准中被认为是最完善、最有影响力的评估标准。
　　LEEDTM自建立以来，根据建筑的发展和绿色概念的更新、国际上环保和人文的发展，经历了多次的修订和补充，2003年将正式推出2.1版。从最初的只针对公共建筑，发展到可用于既有建筑的绿色改造标准LEED-EB、商业建筑绿色装修标准LEED-CI、目前正在致力于开发专用于住宅建筑的LEED-RB。
　　LEEDTM是自愿采用的评估体系标准，主要目的是规范一个完整、准确的绿色建筑概念，防止建筑的滥绿色化，推动建筑的绿色集成技术发展，为建造绿色建筑提供一套可实施的技术路线。LEEDTM是性能性标准（Performance Standard），主要强调建筑在整体、综合性能方面达到建筑的绿色化要求，很少设置硬性指标，各指标间可通过相关调整形成相互补充，以方便使用者根据本地区的技术经济条件建造绿色建筑。
　　虽然LEEDTM为自然采用的标准，但自从其发布以来，以被美国48个州和国际上7个国家所采用，在部分州和国家已被列为当地的法定强制标准加以实行，如俄勒冈州、加利福尼亚州、西雅图市，加拿大政府正在讨论将LEEDTM做为政府建筑的法定标准。而美国国务院、环保署、能源部、美国空军、海军等部门都已将LEEDTM列为所属部门建筑的标准，在北京规划建造的美国驻中国大使馆新馆也采用了该标准。国际上，已有澳大利亚、中国、香港、日本、西班牙、法国、印度对LEEDTM进行了深入的研究，并结合在本国的建筑绿色相关标准中。
　　目前，在美国和世界各地已有53个工程获得了LEEDTM评估认定为绿色建筑，另有820个工程已注册申请进行绿色建筑评估。每年的新增注册申请建筑都在20%以上。凡通过LEEDTM 评估为绿色建筑的工程都可获得由美国绿色建筑协会颁发的绿色建筑标识。
　　LEEDTM评估体系由五大方面，若干指标构成其技术框架，主要从可持续建筑场址、水资源利、用建筑节能与大气、资源与材料、室内空气质量几个方面对建筑进行综合考察、评判其对环境的影响，并根据每个方面的指标进行打分，综合得分结果，将通过评估的建筑分为白金、金、银、铜和认证级别，以反映建筑的绿色水平。
　　LEEDTM体系是一个较为庞大而系统分明的评估体系，其过程透明明了，技术含量高，为了方便使用者深入了解该体系，编制有详细的技术导则和手册，详细阐明了绿色建筑各相关技术内容和实施措施及路线，并给予了案例指导。
　　LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）是一个评价绿色建筑的工具。宗旨是：在设计中有效地减少环境和住户的负面影响。目的是：规范一个完整、准确的绿色建筑概念，防止建筑的滥绿色化。LEED由美国绿色建筑协会建立并于2003年开始推行,在美国部分州和一些国家已被列为法定强制标准。
　　LEED根据每个方面的指标打分：1、可持续的场地规划；2、保护和节约水资源；3、高效的能源利用和可更新能源的利用；4、材料和资源问题；5、室内环境质量。总得分是69分，分四个认证等级：认证级 26 - 32；银级 33 - 38 ；金级 39 - 51 ；铂金级 52以上。
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	三、能源和大气环境 Energy &Atmosphere EA 前提 1 基本建筑系统调试 Fundamental Building Systems Commissioning 
必须的
–目的：
核实并确保基本的建筑主体和围护结构部件及系统是根据要求进行设计、安装和校准并运行的。
–要求：
按以下几个主要的最好的调试程序进行操作或订立合同：
" 聘请一个调试小组但不包括对项目设计或施工管理直接负责的个人；
" 检查设计意向书和设计的文件依据；
" 在施工文件中加入调试的要求；
" 制定和实施调试计划；
" 核实主体和围护结构系统，装配的安装情况，使用性能，人员培训、操作和保养的文件；
" 完成调试报告。
–技术和策略：
聘请调试机构并采纳一个调试计划。在竞标文件中包含调试要求并要求调试承包商在调试活动完成后出具调试报告。
–提供
提供房产所有者或调试承包商签过字的LEED文字样板，证明基本的调试要求已经胜利完成或是在已有的合同中写明。
EA 前提 2 最低能源消耗 Minimum Energy Performance 必须的 
–目的：
制定基准建筑和系统的最低节能标准。
–要求：
建筑设计应符合美国采暖、制冷和空调师协会（ASHRAE）/北美照明工程协会（IESNA）标准90.1-1999（未修订）或地方能源规范中较严格的一个标准。
–技术和策略：
设计建筑围护结构及建筑系统从而最大限度提高能源的使用性能。使用计算机仿真模型估算能源使用性能。找出能最大限度的使用有效能源的方法。量化基于基准建筑的能源使用性能。
–提供
提供持有证件的专业工程师或建筑师签过字的LEED文字样板，声明建筑主体和围护结构符合美国采暖、制冷和空调师协会（ASHRAE）/北美照明工程协会（IESNA）标准90.1-1999（未修订）或地方能源标准。如果用的是地方能源标准，说明地方标准等价于或比ASHRAE/ IESNA标准更严格。
EA 前提 3 减少暖通空调制冷设备中的氟氯烃 CFC Reduction in HVAC&R Equipment 
必须的
–目的：
减少臭氧损耗。
–要求：
在新建的基准建筑的暖通空调制冷系统中，不使用含氟氯烃的制冷剂；重用基准建筑已有的暖通空调系统时，应制定一个逐步取消氟氯烃的综合计划。
–技术和策略：
当重用现有HVAC系统时，列出使用CFC制冷剂设备的清单并制定替换这些制冷剂的时间表。对新建筑，指定使用新的不含CFC制冷剂的HVAC设备。
–提供
提供持有证件的专业工程师或建筑师签过字的LEED文字样板，声明建筑的主体和围护结构的HVAC&R系统没有使用含CFC制冷剂的设备。
EA Credit 1 优化能源利用 Optimize Energy Performance 1～10分 
–目的：
在前提条件提出的标准基础上再提高能效水平以减少因过度使用能源对环境造成的影响。
–要求：
使用美国采暖、制冷和空调工程师协会（ASHRAE）/北美照明工程协会（IESNA）标准90.1-1999（未修订）中第11节介绍的整幢建筑采用能源成本分析模拟法（用LEED-CS增刊导读中的算法），在此标准规定的耗能组件耗能成本的基础上进一步降低其设计的耗能成本。
新建筑能源降低水平 既有建筑的能源降低水平 得分
15％ 5％ 1
20％ 10％ 2
25％ 15％ 3
30％ 20％ 4
35％ 25％ 5
40％ 30％ 6
45％ 35％ 7
50％ 40％ 8
55％ 45％ 9
60％ 50％ 10
标准的耗能组件包括HVAC系统（包括采暖设备、制冷设备、风机和泵设备）、热水供应系统、室内照明系统。非标准耗能组件包括插塞载荷、室外照明、车库通风和电梯（垂直交通）。有两种方法可以对标准系统的能源消耗进行独立计算。根据标准和非标准能源的使用比例对各种燃料的能耗进行按比例分配。相应的，独立仪表（计量）可以应用于标准和非标准能耗组件的能源模拟程序中。
如果已经对设计意图和当地能源规范进行了比较分析并证明至少等价于美国采暖、制冷和空调工程师协会（ASHRAE）/北美照明工程协会（IESNA）标准90.1-1999，那么就可以使用当地规范来代替美国采暖、制冷和空调工程师协会（ASHRAE）的标准。
如果还能降低非标准系统的能源消耗的话，我们鼓励项目小组申请创新得分。
–技术和策略：
设计建筑围护结构及建筑系统从而最大限度提高能源的使用性能。使用计算机仿真模型估算能源使用性能。找出能最大限度的使用有效能源的方法。量化基于基准建筑的能源使用性能。
–提供
在LEED的文字模板中写入量化统计表格，写出建筑设计中用到的节能措施。
能源模拟软件得出的统计表，说明设计能耗比ASHRAE/ IESNA 90.1-1999标准的11章中提出的能耗预算要小。
EA Credit 2.1可再生能源 Renewable Energy ：1％ 1分 
–目的：
鼓励和认可提高现地可再生能源的自给水平以减少使用矿物燃料能源对环境造成的影响。
–要求：
通过对现场可再生能源系统的使用提供至少1％的建筑总能耗（表示为年能耗成本的百分比）。
–技术和策略：
评估项目使用非污染可再生能源的潜在策略，包括使用太阳能、风能、地热、对环境影响较小的水电、生物能和生物沼气等。当应用这些策略时，可以利用当地公共事业机构的净计量系统。
–提供
提供建筑师，所有者或可靠团体签过字的LEED文字样本，说明建筑总能耗至少有1％是现场可再生能源。包括说明书，写明建筑安装的现场可再生能源系统和计算说明书，说明建筑总能耗至少有1％是现场可再生能源系统提供的。
EA Credit 2.2 可再生能源 Renewable Energy ：5％ 1分－基于EA2.1 
–目的：
鼓励和认可提高现地可再生能源的自给水平以减少使用矿物燃料能源对环境造成的影响。
–要求：
通过对现地可再生能源系统的使用提供至少5％的建筑总能耗（表示为年能耗成本的百分比）。
–技术和策略：
评估项目使用非污染可再生能源的潜在策略，包括使用太阳能、风能、地热、对环境影响较小的水电、生物能和生物沼气等。当应用这些策略时，可以利用当地公共事业机构的净计量系统。
–提供
提供建筑师，所有者或可靠团体签过字的LEED文字样本，说明建筑总能耗至少有5％是现场可再生能源。包括说明书，写明建筑安装的现场可再生能源系统和计算说明书，说明建筑总能耗至少有5％是现场可再生能源系统提供的。
EA Credit 3 其他调试 Additional Commissioning 1分 
–目的：
确保整幢建筑是根据要求进行设计、施工和校准的。
–要求：
除了施行或订立合同施行必须的基本建筑系统调试之外，还要施行以下其他调试任务：
1、由独立于设计小组的调试机构负责在施工图阶段前对设计进行审查。
2、在施工图接近完成时并在发布施工合同文件前，独立的调试机构应负责对施工图进行审核。
3、独立调试机构应对供应商提供的与需调试系统有关的设备进行检查。
4、为业主提供包含建筑系统重新调试所需信息的单独手册。
5、订立合同以代替对营运和管理部门执行建筑运行的检查，包括工程竣工后一年内与调试相关未完成问题的解决方案。
–技术和策略：
在设计阶段前聘请调试启动机构。
–提供
提供所有者或独立调试机构签过字的LEED文字样本，证明建筑的其他调试任务已胜利完成或将在已有的合同中提供。
EA Credit 4 臭氧保护 Ozone Protection 1分 
–目的：
减少臭氧损耗，遵守《蒙特利尔条约》（Montreal Protocol）相关标准。
–要求：
安装不含氢代氟氯烃类化合物和卤盐的基准建筑标准的采暖、通风、空调系统，制冷设备和灭火系统。
–技术和策略：
当重用建筑时，列出现有建筑系统中使用的制冷剂和灭火药品的详细清单并替换那些含有氢代氟氯烃类化合物和卤盐的产品。
对于新建建筑，详细说明制冷系统和灭火系统不含有氢代氟氯烃类化合物和卤盐。
–提供
提供建筑师或工程师签过字的LEED文字样本，说明建筑的HVAC&R系统没有使用含有氢代氟氯烃类化合物和卤盐。
EA Credit 5计量和验证Measurement and Verification 1分
–目的：
确保正在运行的建筑耗能和耗水的效果，随着时间的推移始终是可靠和最优的。
–要求：
在建筑的以下终端安装连续计量的设备：
" 照明系统和控制；
" 发动机恒负荷和变负荷；
" 变频传动操作；
" 在不同负荷下制冷机的效率（千瓦/吨）；
" 冷负荷；
" 空气利用器、节水器（Air and Water Economizer）和热回收循环；
" 空气分配的静态压力和通风量；
" 锅炉效率；
" 建筑物特殊的节能系统和设备效率；
" 室内供水立管和室外浇灌系统。
完善计量和验证方案，结合上述终端的监测信息并符合2001版《国际效能计量与验证协议书（IPMVP）》第一册：“节能和节水的概念与必选项”中的选项B、C 或D。
–技术和策略：
建立能源系统和水系统的模型以估算节约量。设计具有测量能源和水的使用性能的设备的建筑。起草计量和验证方案并应用于建筑的运行过程中，以便将估算的节约情况和实际情况进行对比。
–提供
提供有执照的工程师或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，说明建筑的每个终端都安装了计量设备，其优化达到了2001版IPMVP要求。
提供符合IPMVP要求的M&V计划复件，包括实施摘要。
EA Credit 6 绿色能源Green Power 1分 
–目的：
鼓励开发和使用零污染的再生能源技术产生的可并网的电能。
–要求：
通过签订一个至少两年期的可再生能源合同，提供至少50%的建筑电能需求。可再生能源是根据资源调配中心（CRS）Green-e产品认证的要求来定义的。
–技术和策略：
确定建筑的能源需求量并调查与当地公用事业单位签订绿色电能合同的机会。绿色电能是来自太阳能、风能、地热、生物能或对环境影响较小的水利资源。绿色电能可以从Green-e认证的电力供应商处获得，一个Green-e认可的机构程序，通过绿色能源认证的《商业可再生认证书》或者从符合Green-e可再生电能定义的代理商处获得。详细的Green-e程序请访问www.green-e.org
–提供
提供所有者或其他可靠团体签过字的LEED样本，说明可再生电能占工程总能耗的50％，电的来源达到Green-e定义的可再生能源的标准。
提供两年的用电合同复件，说明购买的电力是可再生能源产生的。
四、材料和资源 Material and ResourcesMR 前提 可回收物质的收集和储存 Storage &Collection of Recyclables 1分 
–目的：
减少由用户产生且需运至土地填埋场进行处理的垃圾。
–要求：
为整幢建筑专辟一个出入方便的回收品集散地，用来分类、收集和储存各类可回收物质，至少应包括：报纸、波纹纸板、玻璃、塑料和金属。
–技术和策略：
设计的回收品收集地应有足够的空间并设置在交通便利的地方。确定当地垃圾的处理者和收购者，包括玻璃、塑料、办公用纸、报纸、纸板和有机废物。指导建筑居民回收利用的方法。考虑使用纸板打包机、铝罐压碎机、循环管道以及其他垃圾处理技术进一步加强回收利用计划。
–提供
提供建筑师或所有者签过字的LEED文字样本，说明回收的地点交通便利且达到建筑回收所需。
提供一个计划显示回收和储存垃圾的地点。
MR Credit 1.1 建筑重用 Building Reuse ： 
保留现有建筑75%的墙、地面和屋面 1分
–目的：
延长现有建筑材料的使用周期，节约原材料，保护文化古迹，减少废物和降低由于建造新建筑所需材料的生产和运输对环境的影响。
–要求：
至少保留现有建筑75%的建筑结构和外壳（外围护结构和框架但不包括窗户和非结构屋面材料）
–技术和策略：
考虑重用现有建筑，包括结构部分、外壳和非外壳部件。去除那些可能污染建筑居民的部件。更新过时的构件比如窗户、机械系统和管道设备。量化建筑重用的范围。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，列出保留的东西，并说明已达评分要求。
MR Credit 1.2 建筑重用 Building Reuse ： 
保留现有建筑100%的墙、地面和屋面 1分-基于MR1.1
–目的：
延长现有建筑材料的使用周期，节约原材料，保护文化古迹，减少废物和降低由于建造新建筑所需材料的生产和运输对环境的影响。
–要求：
至少保留现有建筑另外20%（全部为95%）的建筑结构和外壳（外围护结构和框架但不包括窗户和非结构屋面材料）
–技术和策略：
考虑重用现有建筑，包括结构部分、外壳和非外壳部件。去除那些可能污染建筑居民的部件。更新过时的构件比如窗户、机械系统和管道设备。量化建筑重用的范围。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，列出保留的东西，并说明已达评分要求。
Credit 2.1 施工废料管理 Construction Waste Management ： 
减少50％被作为垃圾掩埋 1分
–目的：
将建筑施工、拆除和场地清理产生的废料从准备填埋的垃圾中分离中出来，将处理后可回收资源重新用于生产，将可以再度使用的材料应用于合适的场地。
–要求：
制定并执行一个建筑废料管理计划，量化废料利用的目标。重新利用并且/或者回收至少50%由建筑施工、拆迁和场地清理所产生的废料。可以用体积或重量来计算回收率，但在整个计算过程中使用的计量单位必须一致。
–技术和策略：
设立转移用于垃圾掩埋的目标并采取一项建筑废料管理计划以达到这些目标。可考虑对场地清理产生的碎片、纸板、金属、砖块、混凝土、塑料、干净的木材、玻璃、石膏板、地毯和绝缘材料等进行回收。在整个建设项目过程中，在建筑场地内指定一个明确的区域用于材料回收和监测回收的效果。确定建筑运输者和回收者去处理指定的材料。值得注意的是回收利用也可以包括将材料捐赠给慈善组织比如“人类栖身地”。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，列出所有的废材料，转化量和转化方式，并声明已达评分要求。
MR Credit 2.2 施工废料管理 Construction Waste Management ： 
减少75％被作为垃圾掩埋 1分-基于MR 2.1
–目的：
将建筑施工、拆除和场地清理产生的废料从准备填埋的垃圾中分离中出来，将处理后可回收资源重新用于生产，将可以再度使用的材料应用于合适的场地。
–要求：
制定并执行一个建筑废物管理计划，量化废物利用的目标。重新利用并且/或者回收至少75%由建筑施工、拆迁和场地清理所产生的废物。可以用体积或重量来计算回收率，但在整个计算过程中使用的计量单位必须一致。
–技术和策略：
设立转移用于垃圾掩埋的目标并采取一项建筑废物管理计划以达到这些目标。可考虑对场地清理的碎片、纸板、金属、砖块、混凝土、塑料、干净的木材、玻璃、石膏板、地毯和绝缘材料等进行回收。在整个建设项目过程中，在建筑场地内指定一个明确的区域用于材料回收和跟踪回收的效果。确定建筑运输者和回收者去处理指定的材料。值得注意是回收利用也可以包括将材料捐赠给慈善组织比如“人类栖身地”
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，列出所有的废材料，转化量和转化方式，并声明已达评分要求。
MR Credit 3.1 资源再利用 Resource Reuse : 5% 1分 
–目的：
对建筑材料和产品进行重新利用从而减少对原材料的需求和减少浪费，以及因此减少由于对原始资源的提取和处理产生的影响。
–要求：
使用回收、整修或重用的材料、产品和设备占总建筑材料的10%。
–技术和策略：
确定将回收材料具体体现在建筑设计中的机会以及调查潜在的材料供应商。考虑可回收利用的材料包括梁和柱、地板、镶板、门和门框、铁器、细木家具和家庭设备、砖块以及装饰物等。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，声明已达评分标准，列出达到标准的每种材料和产品。包括以下的详细内容，工程用的材料和产品达到所要求的百分率，以及它们的花费和工程的总的材料花费。
MR Credit 4.1 可循环利用的物质 Recycled Content ： 
5%（消费后物质 + 1/2工业用后物质） 1分
–目的：
增加含回收物质的建筑产品的使用量，减少提炼和处理新的原材料带来的影响。
–要求：
使用含有可重用物质的材料，以使得其中所包含的消费后可回收物质成分和50%的工业用后回收的物质成分的总和，占到项目中所有材料价值总和的5%。
材料或设备中可重用物质和设备部分的价值是这样确定的：各项材料中所包含的可重用物质的重量，除以各项材料中所包含的所有物质的总重量，然后将计算出来的百分比乘以各项材料的总价值。
此计算不包括机械和电气组件。含有可重用物质的材料，其定义应该符合美国联邦商业委员会的文件 Guides for the Use of Environmental Marketing Claims 16 CFR 260.7 (e) 可以在如下网址获得www.ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm。
–技术和策略：
建立项目使用含重用物质成分的建筑材料的目标并确定材料供应商能够完成这个目标。在建筑施工期间，确保指定的含重用物质的材料被安装并确定含重用物质的材料被安装的总比例。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，声明已满足评分要求并列出回收的产品。包括详细内容，建筑用的回收材料和产品达到所要求的百分率，写明它们的花费和消费后及工业用后的百分率，工程用材的总花费。
MR Credit 4.2 可循环利用的物质 Recycled Content ： 
10%（消费后物质 + 1/2工业用后物质） 1分-基于MR4.1
–目的：
增加含回收物质的建筑产品的使用量，减少提炼和处理新的原材料带来的影响。
–要求：
使用含有可重用物质的材料，以使得其中所包含的消费后可回收物质成分和50%的工业用后回收的物质成分的总和，占到项目中所有材料价值总和的10%。
材料或设备中可重用物质和设备部分的价值是这样确定的：各项材料中所包含的可重用物质的重量，除以各项材料中所包含的所有物质的总重量，然后将计算出来的百分比乘以各项材料的总价值。
此计算不包括机械和电气组件。含有可重用物质的材料，其定义应该符合美国联邦商业委员会的文件 Guides for the Use of Environmental Marketing Claims 16 CFR 260.7 (e) 可以在如下网址获得www.ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm。
–技术和策略：
建立项目使用含重用物质成分的建筑材料的目标并确定材料供应商能够完成这个目标。在建筑施工期间，确保指定的含重用物质的材料被安装并确定含重用物质的材料被安装的总比例。
–提供
提供建筑师，所有者或其他可靠团体签过字的LEED文字样本，声明已满足评分要求并列出回收的产品。包括详细内容，建筑用的回收材料和产品达到所要求的百分率，写明它们的花费和消费后及工业用后的百分率，工程用材的总花费。



施工中的LEED

该部分是最能体现LEED认证“项目全过程管理”思想的，也正是这部分的内容，是常规的评价软件做不到的，因为你必须到现场去看，去拍照，去指导实际操作。写这部分内容的目的正在于说明 LEED认证实际上是个项目管理过程，而不是大家想象中的那样，用软件计算一下就出来了，为了方便甲方、设计院和咨询单位的沟通，US GBC也开发了一些项目管理工具（如LEED Online），而实际上，这些项目管理软件（往往是Excel表格编制）也因各个咨询机构对LEED的认识不同而稍有区别。
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8s{(E-{c0言归正传，LEED认证过程中，在施工阶段还是比较严格的，具体而言包含以下几个方面的内容：
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· 水土保持和泥沙淤积控制：避免土地水土流失的景观设计包括增加贫瘠土量，种植特定的植物固土等。增加的景观可能需要养护，就会增加建筑运行成本。使用本地植物既可以减少灌溉用水量，又无需太多的养护成本。
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· 减少施工过程中对生态环境的破坏：为项目场地设计总体规划，调查现有的生态系统并确定场地的土壤类型。为现有的水资源、土壤条件、生态系统、野生动植物走廊、植被和绿化情况作详细记录，标明所有可能对自然环境造成危害的因素。考虑待开发项目对现有自然和非自然系统可能产生的影响，以及尽量减少负面影响的措施。
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· 施工废弃物管理：制定并实施废弃物管理计划，该计划中应明确解构和回收材料的机会、推荐采用的回收方法、合法的可回收物品运输和加工单位、以及这些加工后的产品的可能市场。计划中应该包含回收、筛选和再利用材料的估计成本，还应该有针对性的提到减少材料使用的问题。
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· 施工期间及入住前室内空气质量管理：该评分条件与施工人员的操作有关。无论项目采取何种操作方式，不管是设计/招标/施工，还是设计/施工，总承包商都必须在施工过程中实施IAQ管理计划。该计划应该包含的内容为：在施工期间保护通风系统各组件，以及在完工后清洁受污染的组件。在施工合同的总则中明确要求进行暂时通风。
最后一个方面，IAQ管理应该是最难得，因为实际上前面几个问题，在通常的施工过程中都会注意，施工期间的室内空气品质管理估计国内很多人是第一次听说，根据我们的实际经验，这部分工作实施起来难度还是比较大的。绿色建筑博客 ws;DN6HXmm)aX

LEED 的具体要求
LEED的主要测评项目

LEED绿色建筑物评估系统将屋面系统分为若干项，每一项都有打分的技术要求。凡符合要求的各项可以评分，得分的多少根据每一项评估情况而定。最后将各项得分相加，根据总分将建筑物分为四个认证等级：通过、银、金、铂四级(由低至高)。下面是屋面系统各部分评估方法：

1)暴雨管理

凡规定采用绿色屋面系统的得1分。绿色屋面系统暴雨有组织地排放，使雨水不会很快地泻人排水系统因此可得1分。

2)热岛效应

凡规定建筑物的屋面面积至少有50％是绿色屋面系统的可得1分；规定屋面符合能源之星(Energy Star)要求以及辐射率不小于0．9的，也可以得1分(注：辐射率并不是能源之星的要求，之所以这样规定是为了防止使用铝粉涂料和裸露金属板)。

3)节能

要求符合ASHRAE(美国供暖、制冷和空调工程师协会)标准90．1，“除低层住宅建筑外新建筑物的节能设计”或当地有关能源的法规。根据节能效果的大小，得分可在1—10分之间变动。

4)再生能源

如果在建筑物总的能源消耗中有5％以上是从现场再生能源系统中获得的，可得1分。例如，在屋面上安装太阳能集热板。

5）建筑物再利用

原有结构和框架的75％以上保持不变可得1分。屋面不在此范围内。屋面可以升级使其具有更好的热性能并获得其他LEED认可的得分。

6）建设废料管理

至少一半以上的建设、拆除和现场清理产生的废料由送往垃圾填埋场改为再生利用，可得1分。为此，屋面施工应与其他项目施工相配合。例如，若原有建筑物为压顶屋面系统，拆除的压顶材料可以用在新的屋面系统上。再一个例子是欧洲的一些保温材料制造商给屋面承包商提供用于收集废保温材料的大包装袋，这样像矿棉之类的废保温材料就可以方便地送到制造厂并重新用于新保温板的生产。

7)再生利用

如果所采用的许多产品中掺有不低于最低限量的再生材料可得1分。例如，用足够多的再生材料生产珍珠岩屋面保温板以及用人造石膏生产的石膏屋面板均符合这一条。

8）地方材料

如果建筑物所用的材料中有20％以上是在建筑工地800km半径范围内生产的，可得1分。对于大多数建筑工地来说，许多屋面材料都是在800km的范围内生产的。如果这个比例达到50％以上，另加1分。采用离工地比较近的地方生产的材料可以节省长距离运输的能源消耗。

9)创新和设计

如果屋面系统的实际功能高于或大大优于LEED的要求，可以得1—4分不等。以使用寿命为例，虽然LEED标准没有专门列出，但一个使用寿命长的屋面系统设计或者所采用的屋面材料考虑了将来的再利用(例如，采用保护卷材系统则该系统的压顶材料和保温材科就可以再利用)，都可以得分。

LEED与相关的行业

很显然，绿色建筑标准与制造商、屋面承包商、建筑师、设计人员的工作、利益息息相关。

USGBC鼓励制造商把他们的产品性能、特点与LEED评估系统的要求比较，弄清这些产品与评分有多大的关系，然后将这些信息与设计人员和屋面承包商沟通。当然，LEED认证只适用于完整的建筑物而不是单个产品。同样，LEED标记也不能用在绿色建筑产品上。但是，如果制造商是USGBC的会员，则可以使用USGBC会员标记。随着承包商对LEED认识的深入，在今后产品广告中必将出现产品如何有利于LEED得分之类的宣传。

如果建筑公司的目标是要使建筑物达到LEED金级和铂级，则必须与屋面承包商和其他分包商紧密合作，以争取更高的得分。

例如，屋面承包商可以告诉建筑师哪些产品是在800km半径范围内制造的，什么样的建筑材料可以再利用等等。另外．在创新和设计方面承包商也可以助建筑师一臂之力。

在认证文件的准备方面，承包商也有很多工作可做。上面提到的评分标准中有许多项都必须提交证明材料，例如屋面保温材料是哪家工厂生产的，是不是在800km范围内。再有，如果屋面上用的压顶材料是从另一个屋面上拆下来的，也要有证明。 
可以相信，对于那些主要的公司大楼和许多公共建筑，LEED认证将在今后若干年内变得十分普遍。尽管LEED认证的是整幢建筑物，而屋面系统只是建筑物的一个组成部分，但其在评估系统中的作用却是不容忽视的。

绿色酒店是指那些为旅客提供的产品与服务既符合充分利用资源、又保护生态环境
　　的要求和有益于顾客身体健康的酒店。从可持续发展理论的角度考虑，“绿色酒店”就是指
　　酒店业发展必须建立在生态环境的承受能力之上，符合当地的经济发展状况和道德规范，即
　　一是通过节能、节电、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭；二是减少废料和污染物
　　的生成和排放，促进酒店产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个酒店对环境危害的风
　　险。
　　绿色饭店是国际住宿业和餐饮业的新型经营方式。 “绿色饭店”，迄今为止这个概念还没有一个明确的解释。国外有人把“绿色饭店”称为“生态效益型饭店”或“环境友好型饭店”。绿色饭店是指运用安全、健康、环保理念，坚持绿色管理，倡导绿色消费，保护生态和合理使用资源的饭店，其核心是在为顾客提供符合安全、健康、环保要求的绿色客房和绿色餐饮的基础上，在生产运营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。在安全方面重视消防安全、治安安全和食品安全；在健康方面突出绿色客房、绿色餐饮和卫生操作；在环保方面关注节能、降耗和垃圾处理。
　　作为宾馆饭店业的一个新的经营理念，在更新饭店的营体系更利于环保的同时，引导公众“减量化”、“再使用”、“再循环”、以及“替代”的绿色消费是一个重要内容。如建议同一个客人多次使用一套一次性用品拖鞋、清洁用品等；同一个客人可以减少床单、被套、茶杯、毛巾等洗涤次数；此外减少塑料制品的使用，减少肥皂、口杯等包装、封条；饭店使用无污染的物品或再生物品，节约资源。20世纪90年代中期，国外“绿色饭店”的理念传入我国，在北京、上海、广州等一些大城市的外资、合资饭店和一些由国外管理集团管理的饭店中实施“绿色行动”，其他也有一些酒店自发开展了活动。1999年，浙江省全省范围内开展创建"绿色饭店"的活动。这是国内首次在省级区域内开展的创建"绿色饭店"活动。此后，深圳、广西、四川、河北、山东等一些省市开展绿色饭店创建活动。绿色饭店的建设给饭店也带来了经济的效益。 “绿色”标准由节能、环保、降耗、绿色服务（包括绿色采购）、绿色宣传及绿色营销等环节组成，但客人看到的往往只是一部分，而节能、环保、台账的建立、废气排放、固废处理等都是隐形的，刚开始，很多饭店认为搞形式文章，对实际的成效还比较怀疑，运行发现带来良性循环的经济效益，才慢慢接受了“绿色”理念，之江饭店通过全面推行环保、节能的“绿色管理”，饭店一举扭转了连续7年亏损的局面，上缴国家利税500多万元；杭州国大雷迪森广场酒店将原来50千瓦的水泵换成22千瓦的高效泵，一年节电26万千瓦时，节省电费18.98万元。
　　绿色酒店的标准
　　本标准由中国饭店协会提出、归口并负责解释及修订。
　　本标准起草单位：中国饭店协会、全国质量管理和质量保证标准化技术委员会。
　　本标准主要起草人：韩明、李仁良、陈新华、陈勇、周和华、平安稳、张军
　　绿色饭店管理规定
　　1 总则
　　1．1 目的
　　本标准为申请“绿色饭店”评审的酒店、宾馆、度假村以及餐馆、酒家、饭庄等企业规定了应达到的要求。
　　1．1．1 证实其有能力稳定提供满足顾客和适用法规要求的绿色饭店服务内容。
　　1．1．2 通过持续的改进提高顾客的消费满意程度和环境保护功能。
　　1．2 适用范围
　　本标准适用于中华人民共和国境内的酒店、宾馆、度假村以及餐馆、酒家、饭庄等企业。
　　2 引用标准
　　下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，新示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
　　GB/T 19001-2000 质量管理体系要求 （ISO9001：2000）
　　GB/T 24001-1996 环境管理体系要求 （ISO14001：1996）
　　3 定义
　　本标准采用下列定义
　　3．1绿色饭店： 运用环保、健康、安全理念，倡导绿色消费，保护生态和合理使用资源的饭店，其核心是为顾客提供舒适、安全、有利于人体健康要求的绿色客房和绿色餐饮，并且在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。
　　3．2 绿色消费：指人们在购买商品和消费时，关注商品在生产、使用和废弃后对环境的影响问题，并在消费过程中关注环境保护的问题。
　　3．3 绿色食品：指遵循可持续发展原则，按照规定的要求进行生产，经专业机构认定、许可使用绿色食品标志的无污染、安全、优质、营养的食品。
　　4 等级划分及标识
　　绿色饭店分为五个等级，根据企业在提供绿色服务，保护环境等方面做出不同程度的努力，分为A级、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级共五个等级。AAAAA级为最高级。
　　A级 ：表示饭店符合国家环保、卫生、安全等方面法律法规，并已开始实施一些改进环境的措施，在关键的环境原则方面已作了时间上的承诺。
　　AA级 ：表示饭店在为消费者提供绿色服务，减少企业运营对环境的影响方面已做出了一定的努力，并取得了初步的成效。
　　AAA级 ：表示饭店通过持续不断地实践，在生态效益成果方面取得了卓有成效的进步，在本地区饭店行业处于领先地位。
　　AAAA级：表示饭店的服务与设施在提高生态效益的实践中，获得了社会的高度认可，并不断提出新的创举，处于国内饭店行业领先地位。
　　AAAAA级：表示饭店的生态效益在世界饭店业处于领先地位，其不断改进的各项举措，为国内外酒店采纳和效仿。
　　5 等级划分的依据和评定方法
　　5．1 等级划分的依据是绿色饭店标准。
　　5．2 评定方法
　　5．2．1 企业自愿向中国饭店协会及其委派机构报名，并组织相关人员参加培训。
　　5．2．2 企业参照绿色饭店标准及细则，开展实施活动。根据企业的需要，全国绿色饭店评定机构将派专家进行具体指导。
　　5．2．3企业根据实施结果，填写有关评估材料报全国绿色饭店评定机构。
　　5．2．4全国绿色评定机构对材料进行书面审核后，委派审核组对现场进行检查评审，出具评审报告并确定等级。
　　5．2．5一个企业评定一个等级，如果企业由若干分店组成，应按各店的实际情况分别评定等级。如果是连锁店，可以统一申报，一次评定。
　　6 等级评定和管理原则
　　6．1 绿色饭店的评定采取企业自愿申请，评定为绿色饭店的企业实行强制管理制度。
　　6．2 经评定的绿色饭店授予相应等级的绿色饭店标志牌，对本企业生产的餐饮食品经专家委员会认定准许使用“绿色美食”标志并颁发证书。
　　6．3 绿色饭店标志牌由全国绿色饭店评定机构统一制作、颁发，任何单位或个人未经授权或认可，不得擅用。
　　6．4 经评定的绿色饭店，由全国绿色饭店评定机构每两年进行一次年度监督，四年进行一次复评。在此期间，应企业的申请，可安排进行晋级评定。同时，中国饭店协会还将作不定期暗访，在监督、暗访、复评人员出示审核员证及绿色饭店评定机构委托书后，饭店应积极配合开展相关工作 。标志的有效期为四年（自颁发证书之日起计算）。
　　6．5 企业在使用标志期间，一经发现与标准不符或发生给消费者带来直接的、间接的利益损害的其他行为，将根据情节严重给予警告、降级、摘牌等处理。
　　7 审核员
　　7．1 绿色饭店的等级评定工作实行审核员制度。审核员必须经专业培训与考核，合格者颁发审核员资格证书。
　　7．2 绿色饭店审核员资格分为初级、中级、高级三级实行注册制度。注册初级审核员有资格实施绿色饭店的企业内部审核，注册中级审核员有资格实施绿色饭店的外部审核，注册高级审核员有资格担任绿色饭店外部审核组组长。
　　7．3 审核员在四年内要定期接受再培训及验证，以确定其注册资格。
　　7．4 审核员按规定的审核程序进行审核，应严格执行有关纪律。
　　7．5 审核员只能在接受执行全国绿色饭店评定机构委派书后方能行使审核职责。
　　绿色饭店标准
　　A1 前提条件
　　A1.1 严格遵守国家有关环保、节能、卫生、防疫、食品、消防、规划等法律法规，各项证照齐全合格。
　　A1.2 饭店最高管理者必须任命专人（绿色代表）负责本企业的创建绿色饭店任务，饭店有绿色工作计划，明确环境目标和行动措施，健全有关公共安全、食品安全、节能降耗、环保的规章制度，并且不断更新和发展，饭店管理者定期检查目标的实现情况及规章制度的执行情况。
　　A1.3 饭店有关于公共安全、食品安全、环境保护的培训计划，全员参与，提高员工安全和环保意识；分管创建绿色饭店工作的负责人必须参加有关安全、环境问题的培训和教育。
　　A1.4 客人活动区域以告示、宣传牌等形式鼓励并引导顾客进行绿色消费，使顾客关心绿色行动。饭店被授予“绿色饭店”后，必须把牌匾置于醒目处。
　　A1.5 有建立绿色饭店的相关文件档案。
　　A2 节约用水
　　A2.1 积极引入新型节水设备，采取多种节水措施，加强水资源的回收利用。
　　A2.2 饭店用水总量每月至少登记一次，厕所水厢每次冲水量、水龙头每分钟水的流量、浴池水龙头的水流量、小便池的用水量、洗碗机的用水量等有明确的标准并执行。
　　A2.3 饭店的水消耗主要来源客房、厨房清洁和餐具清洗。各主要部门要有用水的定额标准和责任制。
　　A2.4 饭店用水消耗每月至少监测一次，建立水计量系统，并对用水状况进行记录、分析。
　　A2.5 严格禁止水龙头漏水。
　　A3 能源管理
　　A3.1 饭店要有能源管理体系报告，每年至少做一次电平衡监测，各主要部门有电、煤（油）能耗定额和责任制。
　　A3.2 通风、制冷和供暖设备应强化日常维护及清洁管理，并配有监控系统，对冷柜、窗户的密封情况每年都要检查，并写出检查报告。
　　A3.3 健全饭店的能源使用计量系统。
　　A3.4 积极采用节能新技术，有条件的企业应使用可再利用的能源（太阳能供热装置、地热等）系统。
　　A4 环境保护
　　A4.1 饭店污水排污、锅炉烟尘排放、废热气排放、厨房大气污染物排放、噪音控制达到国家有关标准。
　　A4.2 洗浴与洗涤用品不能含磷，使用和用量正确，对于环境的影响降到最低。
　　A4.3 冰箱、空调、冷水机组等积极采用环保型设备用品。
　　A4.4 室内绿化与环境相协调，无装饰装修污染，空气质量符合国家标准。
　　A4.5 室外可绿化地的绿化覆盖率达到100%。
　　A5 垃圾管理
　　A5.1 饭店要通过垃圾分类、回收利用和减少垃圾数量等方式进行控制和管理。
　　A5.2 饭店建立垃圾分类收集设备以便回收利用，员工能将垃圾按照细化的标准分类。
　　A5.3 对顾客做好分类处理垃圾的宣传。
　　A5.4 对废电池等危险废弃物有专用存放点。
　　A6 绿色客房
　　A6.1 有无烟客房楼层（无烟小楼）。
　　A6.2 房间的牙刷、梳子、小香皂、拖鞋等一次性客用品和毛巾、枕套、床单、浴衣等客用棉织品，按顾客意愿更换，减少洗涤次数。
　　A6.3 改变（使用可降解的材料）、简化或取消客房内生活、卫浴用品用的包装。
　　A6.4 放置对人体有益的绿色植物。
　　A6.5 供应洁净的饮用水。
　　A6.6 客房采光充足，有良好的新风系统,封闭状态下室内无异味、无噪音，各项污染物及有害气体检测均符合国家标准.
　　A7 绿色餐饮
　　A7.1 餐厅有无烟区，设有无烟标志。
　　A7.2 餐厅内有良好的通风系统，无油烟味。
　　A7.3 保证出售检疫合格的肉食品，严格蔬菜、果品等原材料的进货渠道，确保食品安全。在大厅显著位置设置外购原料告示牌，标明主要原料的品名、供应商、电话、质检状态、进货时间、保质期、原产地等内容。
　　A7.4 积极采用绿色食品、有机食品和无害蔬菜。
　　A7.5 不出售国家禁止销售的野生保护动物。
　　A7.6 制订绿色服务规范，倡导绿色消费，提供剩余食品打包服务、存酒等服务。
　　A7.7 不使用一次性发泡塑料餐具、一次性木制筷子，积极减少使用一次性毛巾。
　　A7.8 餐厅内有男女分用卫生间，洁净无异味，卫生间面积及厕位与餐厅面积成恰当比例，卫生间各项用品齐全并符合环保要求。
　　A8 绿色管理
　　A8.1 饭店应建立有效的环境管理体系。
　　A8.2 饭店应建立积极有效的公共安全和食品安全的预防、管理体系。
　　A8.3 饭店应建立采购人员和供应商监控体系，尽量选用绿色食品和环保产品。
　　A8.4 饭店积极采用绿色设计。
　　A8.5 饭店的绿色行动受到社会的积极赞同，顾客对饭店的综合满意率达到80%以上。
　　具体实施细则和评估标准，参见《绿色饭店评估细则》，中国饭店协会将另行公布。
　　全球最绿色的八家酒店
　　1.海湾：灌木丛中的帐篷酒店　Paperbark Camp
　　地点：澳大利亚
　　悉尼南海岸的Jevis海湾，以白色沙滩和明澈剔透的海水成为深潜和浮潜爱好者的朝圣地，其实在这些高耸挺拔的桉树林中隐匿着一座五星级帐篷酒店。酒店由十二个巨型帐篷组成，建立之初，充分考虑到对置地自然环境、花草植被和鸟类生物的完善保护。所有的帐篷悬挂于树木之间，既最小化了土木工程对地貌的影响，又充分利用了海风来进行通风。酒店对所在地灌木的保护完全顺其自然，旱灾时任其枯萎，雨季时又任其重生。汽车必须停放在周边指定的停车点内，客人经由标识出的专门路径绕过原始的灌木丛进入驻地。驻地内部的移动全部由环保电瓶车代劳，排泄的污物和废水则通过压缩泵抽入专门的渠道进行统一处理。除了传统的海上运动之外，逗留在Paperbark Camp的游客可以在初夏和深秋季节看到北游的鲸鱼，可以俯瞰着风光旖旎的海湾美景打一场高尔夫，好酒的人可以去品啜一下邻近酒庄声誉日隆的新世界葡萄酒。而豪华帐篷中的住客则可以在绿色环抱的私密阳台上享受露天的浴缸，浸泡在温暖的热水中，倾听海风吹过灌木的瑟瑟声，你可以揽书阅读，或是做个按摩。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★★☆
　　时尚指数：★★★★★
　　价格指数：★★★★★
　　2.野生动物园：未开采宝藏之营　Campi ya Kanzi
　　地点：肯尼亚
　　Campi ya Kanzi意为“未开采宝藏之营”，位于南肯尼亚乞力马扎罗山脚马赛人占地400平方英里的聚居地牧场上。这是一对意大利夫妇于1996年创意，并作为马赛部族扶助计划开始开展的，目前由夫妇两人打理，但是拥有权归马赛人所有。营地的房屋全部采用当地的熔岩石和枯草建造而成，利用太阳能进行发电和烧水，并用环保煤炭进行供热。为了减少游客对当地环境的污染，每次接待的游客人数控制在16人以下，而且每位游客每天必须支付70美元环境维护费，全部作为马赛部落的收益。它所取得的杰出业绩为Campi ya Kanzi赢得了各种荣誉，为此与它相关的马赛人基金会还经常得到好莱坞名流们的慷慨解囊。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★★★
　　时尚指数：★★★★★
　　价格指数：★★★★★
　　3.森林：将绿色进行到底　Jungle Bay Resort & Spa
　　地点：多米尼加
　　Jungle Bay Resort & Spa酒店是由依傍在树下的三十五间悬空“吊脚楼”组成的，所有建筑的原料选用二次利用的木材和采石场的废弃石料，家具由当地工人采用当地百分百天然材料打制。建筑设计的阶段，已考虑到对自然风能和光线最大程度的利用，目前酒店正在实施通过安装现代风车，利用风力进行发电的能量转换计划。餐厅提供的有机食物百分之九十五由本地出产，以避免进口或远途运输上引起的不必要的包装浪费，也保证了食物无农药和无化学品的污染。流经酒店的温泉水由酒店蓄积起来，然后通过重力作用分布到酒店不同的单位。此外，Jungle Bay Resort & Spa还资助当地多米尼加东南部的居民学习掌握一些职业技能，以备当地的香蕉产业一旦出现危机，他们可以拥有其他的谋生技能。2006年1月，酒店还创立了东南部私营者贷款基金，鼓励私营者投资有机食品生产、本土艺术及手工艺业、本土文化导游等领域。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★★☆
　　时尚指数：★★★★☆
　　价格指数：★★★★☆
　　4.山峦：绿色乌托邦　The Black Sheep Inn
　　地点：厄瓜多尔
　　两位和平主义者Andres Hammerman和Michelle Kirby怀着“成为环境保护和生态旅游先锋，永远超越预想”的信念，在安第斯山脉中创建了自己心目中的“理想乌托邦”。他们通过自己的研究和探索建立起来的“肥料厕所”和“零浪费”模式如今已声名远播，并广受赞誉。化肥厕所不用水，而是用煤炭。煤炭与排泄物一起发酵后成为滋养自留地的鲜花和蔬菜的有机肥料，使旅店各处绿树如荫、鲜花如织。旅店基本只使用散装和可再利用包装的用品，并对纸张、纸板、玻璃瓶、塑料桶、厨房垃圾、水和排泄物等采取就地回收利用，每人每天制造的不可就地回收垃圾仅为1盎司。这1盎司垃圾也会交由旅店资助的回收中心进行进一步的利用。除了骑马和自行车越野以外，旅店附近的多条远足线路都曾被众多旅游杂志强力推荐，历时从半小时到一整天不等。路线跨越2500至3800米海拔，因此可领略到山中多种不同微观气候的瞬息变化。路线的主题或是参观当地奶酪工厂，或是欣赏Rio Toachi峡谷的美景，或是赞叹前印加文化废墟的奇观，或是漫步雨雾森林。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★★☆
　　时尚指数：★★★☆☆
　　价格指数：★★☆☆☆
　　5.丛林： 天空中的城堡　Orion B&B
　　地点：法国
　　相信每个人的童年都曾梦想有一间悬挂在树上的小屋，聆听虫鸟燕雀婉转的啾鸣，仰望夜空璀璨星辰。Orion旅店隐于法国南部蓝色海岸丛林中的树屋群，就是建筑师们根据每棵树不同的形状和造型，在树上搭建起来的小屋。小屋全部使用木材建成，有冬暖夏凉的功效。树屋毗邻着一座自然保护区，被杉树、柏树、橄榄树和棕榈树所环绕。树屋下的仿自然生态建造的人工湖泊，通过石头、水草和菌类对水进行过滤净化，完全不含氯盐等化学原料。闲时不妨到徒步可达的Saint-Paul de Vence信步一游。这座独具南法风情的历史古城，保存有十四世纪风貌的建筑遗迹，玻璃、珠宝、制陶等世家的手工艺流传至今，同时它又吸引了众多法国当代艺术的艺术家们聚居于此，因此被誉为“法国当代艺术的摇篮”。当你不经意地进入一间街角的画廊或工作室，或许就邂逅了抽象派大师或是能工巧匠，就此展开了一段愉快的对话。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★★☆
　　时尚指数：★★★★★
　　价格指数：★★★★☆
　　6.乡村：把有机食品进行到底　Penrhos
　　地点：英国
　　建于1280年爱德华一世时期的Penrhos，700多年来一直作为一家农场屹立于赫里福郡与威尔士的交界线上。今天这家农场旅店以提供全方位的有机食物而闻名于世，这里产肉的牛、羊、猪和产蛋的鸡、鸭等都是用天然饲料喂养的，而蔬菜也绝对不用化学肥料来施肥，就连每天供应的面包也是面包师按照传统工艺，使用有机面粉和野生酵母经过慢速发酵过程烘焙出来的有机面包，比起一般超市中以廉价面粉和人工酵母为原料，通过快速发酵和快速烘焙烤制出来的品种，多富含了50%的镁和46%的锌。
　　Penrhos于2002年获得了英国首屈一指的有机食物推广及认证机构Soil Association的认可，这并非偶然，旅店的主厨Daphne Lambert是一位有机食物拥护者和经验丰富的营养师，她在旅店开设了“绿色烹饪”的课程，在倡导有机食物理念的同时，教授如何用有机食物烹饪出美味可口的菜肴，颠覆了人们一般所认为的有机食物营养却不好吃的观念。
　　Penrhos还拥有附属的有机及环保产品商店，除了出售有机食物以外，游客还可以在这里购买到旅店自家所使用的一切环保用品，如床单、床罩、杯碟、家具、洗浴产品、花种草种、木制工艺品等，还提供邮寄服务。
　　绿色指数：★★★★★
　　人文指数：★★★☆☆
　　时尚指数：★★★☆☆
　　价格指数：★★★☆☆
　　7.沙漠：与野生动物同居　Al Maha Desert Resort and Spa
　　地点：阿联酋
　　迪拜，这座在沙漠中不可思议拔地而起的都市，突然以奢华的姿态成为了炙手可热的时尚目的地。Al Maha Desert Resort and Spa距离迪拜45分钟的车程，作为世界领先的绿色酒店之一，建造于方圆225平方公里原始沙漠的绿洲之上，它是世界上唯一一家建造于沙漠野生保护区内的酒店。1999年，它在所属的Al Maha保护区施行了广泛的育种和保护动物计划，因此获得了2004年世界环境保护奖项。它所提供给游客的奇特地貌和自然景观是无与伦比的，同时它所开发的生态旅游项目也是令人叹为观止的。游客可以参加包括逐鹰、骑马、赛骆驼和射箭在内的沙漠传统竞技，在向导的指引下一边欣赏阿拉伯沙漠无人地带的美景，一边追逐着当年劳伦斯王子统率千军、英勇骁战的背影；沙地滑雪和四轮自行车越野也是不容错过的特别项目。好静的朋友可以远足到Hajar山的山巅，俯瞰干涸的河床；或拜访200年历史之久的Hatta古镇，参观传统的灌溉系统和古老的防御工事；或者瞻仰一下古代统治者的陵墓。晚上在一望无际的苍穹下，身处浩瀚的红色沙丘之中享用一顿烛光晚餐，披着星光，遥望升腾的雾气中跃过的一只只轻盈的羚羊，或是一匹憨厚的斑马，或者一头矫捷的黑豹，不要怀疑，那绝对不是海市蜃楼！
　　绿色指数：★★★★☆
　　人文指数：★★★★☆
　　时尚指数：★★★★★
　　价格指数：★★★★★★
　　8.沙滩：像海豚一样生活　Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort
　　地点：斐济
　　Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort酒店在2007年被Trip Advisor评为世界十大环境友好酒店之首。创始人Jean-Michel Cousteau继承了父亲——著名船长Jacques Cousteau对海洋的挚爱，作为知名海洋探险家和环境保护者也享誉世界。所有建筑全部使用当地的天然材料，用椰子和回收瓶构建的废水系统将水净化后注入海湾，它是世界上唯一一家雇用海洋动植物专家常驻的酒店，担纲海洋生态事务的咨询，并通过组织体育娱乐活动向游客传授海洋生态保护方面的知识。
　　在这家五星级酒店，可以享受到一切海洋运动的休闲，更被誉为潜水的最佳水域，为了使游客能够像海豚一样生活，酒店甚至取缔了电话和电视机，当然在海洋运动之余，你也可以到邻近的村庄向当地人讨教如何为自己编织一双斐济风格的凉鞋，或是学习药草的配方。

