
工程名称：                                                   总建筑面积：             m2
	建 设 目 标 及 关 键 绿 色 设 计 指 标

	建设目标

一星（对应省标一星A）□  二星（对应省标二星A）□   三星□

关键绿色设计指标

建筑节能率

　

非传统水源利用率

　

可再生能源利用率

　

可再循环材料利用比例

　



	一、规划设计指标

	1. 人均用地面积指标：                    m2/人

2. 绿地率：              ，人均公共绿地面积指标：                  m2/人

3. 公交站点距小区出入口距离：              m，数量：                
4. 500m范围内公共服务设施种类：                   

	二、建筑设计指标

	1. 装饰性构件：有□          无□

· 女儿墙高度：                m

· 装饰性构件工程造价：                万元  工程总造价：                  万元

· 双层外墙面积：              m2
2. 楼板隔音设计：浮筑楼板□     隔音楼板□

3. 建筑外遮阳设置：

3.1 外遮阳设置的位置和形式：东西□   南北□   建筑构件□   遮阳构件□   内置百叶中空玻璃□

3.2 外窗平均外遮阳系数值：南向             ；东西向               
3.3 采用可调节外遮阳装置（如平开的百叶窗、室外卷帘、内置百叶的中空玻璃等）的外窗面积占总面积

比例                 

4. 建筑隔热强化设计

除常规保温隔热设计措施外，本工程屋面和东西向外墙采取以下强化隔热设计措施：种植屋面□  遮阳屋面和墙体□  蓄水屋面□  外墙绿化□  建筑反射隔热涂料屋面和墙体□ 

5. 工程交楼标准：精装修□          毛坯□

对于毛坯交楼标准：建筑构件上的孔洞预留和装修面层固定件的预埋：有□          无□

6. 可再循环利用材料占总材料的重量比：                 
7. 地下空间的开发与利用：地下空间建筑面积与建筑占地面积比                

	三、结构设计指标

	1. 现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是□          否□
1. 高性能混凝土、高强度钢使用比例

· 高强度钢使用比例：             %

· 高性能混凝土使用比例：             %

· 高耐久性混凝土使用比例：               %

3. 主体结构体系：钢结构体系□ 非黏土砖砌体结构体系及木结构□ 预制混凝土结构体系□ 其它                  

	四、园林设计指标

	1. 室外绿化种植植物是否为乡土植物：是□          否□

2. 室外绿化是否采用复层绿化：是□          否□

3. 每100m² 绿地上的乔木数量：                  
4. 合理规划地表与屋面雨水径流途径，采用多种渗透措施增加雨水渗透量，降低地表径流

4.1 规定性指标
· 设置可渗透管沟、旱溪、冲沟等措施的地面面积比：          %
· 室外可渗透地面面积比：                 %

4.2 性能性指标

· 用地开发后的室外场地平均径流系数        不超过用地开发前的室外场地平均径流系数      
           

	五、给排水设计指标

	1. 本工程     %用户的生活热水采用：太阳能热水系统+辅助加热□  风冷或蒸发冷热泵热水系统□  户式燃气热水器□  集中供应生活热水□  其它                 
2. 室内生活排水采用：污废分流□     污废合流□；建筑雨水排放采用：雨污分流□     雨污合流□

3. 是否采用雨水回用技术：是□   否□；回用雨水用于：室外绿化浇灌□  室外道路冲洗□  室内车库冲洗□  室内冲厕□  其它                 
4. 是否采用中水回用技术：是□   否□；中水用于：室外绿化浇灌□  室外道路冲洗□  室内车库冲洗□  室内冲厕□  其它                 
5. 给水管材采用：                   连接方式：                 ；排水管材采用：                   连接方式：                 
6. 是否设置用水的分项计量和分级计量：是□     否□

7. 是否采用了节水器具：是□     否□

8. 室外绿化浇灌方式：人工漫灌□  喷灌□  滴灌□  微喷灌□

9. 非传统水源利用率

9.1  规定性指标

室内冲厕用水采用再生水和雨水的比例：        %  室外杂用水采用再生水和雨水的比例：        %

9.2  性能性指标

非传统水源利用率：      %

	六、暖通设计指标

	1. 住宅空调形式：家用分体空调□  户式中央空调□   区域供冷供热□

2. 空调系统能效比：家用分体空调：           户式中央空调：         
3. 主要功能房间的通风换气形式：排气扇□   集中新风系统□

4. 空调能耗指标

参照建筑全年空调耗电量：        kwh/m2/年   设计建筑全年空调耗电量：        kwh/m2/年

	七、电气设计指标

	1. 住宅是否实施水、电、燃气分户、分类计量与收费：是□          否□

2. 公共场所的照明是否采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件：是□          否□

3. 公共场所照明的控制方式：分区分组控制□  智能控制□  声光感应控制□  其它控制           
4. 主要功能房间是否设置空气质量监测装置：是□     否□

	八、智能化设计指标

	1. 智能化系统定位合理、技术先进、实用可靠，具备如下子系统：安全防范子系统□    管理与监控子系统□    通信网络子系统□

	九、建筑物理环境设计指标

	1. 室外通风设计指标与风环境评价

1.1  规定性指标

建筑密度：               主导风入射角：              首层架空率：           
小区入口的通风面积比：            小区内部最大通风距离：             小区平均半径：             

1.2  性能性指标

主导风向下，室外主要活动区域风速分布范围：                  室外弱风区域面积比：               
2. 室外热环境设计指标与热环境评价

2.1 规定性指标

夏至日室外地面平均阴影面积比例：           %  建筑外立面平均太阳辐射吸收系数：                
注：其它指标见室外通风设计与风环境评价所有规定性指标和室外可渗透地面面积比指标

2.2 性能性指标

· 夏季室外日平均热岛强度：                ℃

3. 室内外声环境评价

· 住宅区域所属类型：              
· 环境噪声最大值：昼间：                夜间：             
· 数据来源：环评报告□    第三方模拟报告□

· 窗框型材采用：普通铝合金框□  铝塑共挤框□  钢塑共挤框□  断热铝合金框□

· 临街外窗采用  单片玻璃□  中空玻璃□  通风隔音窗□  隔音设计措施

4. 室内自然采光设计指标与评价

4.1  规定性指标：

最小窗地面积比：                 最小外窗玻璃可见光透射比：              
4.2  性能性指标：

· 最小采光系数

卧室

起居室

书房

厨房

5. 室内自然通风设计指标与评价

5.1  规定性指标

· 外窗可开启面积有效值

标准要求

设计值

≥10%房间地面面积

≥45% 外窗面积

· 室内穿堂风最小通风面积比例：              
5.2  性能性指标

室内最小换气次数：                  室内准静风区面积比例：                 % 

	十、太阳能热水系统设计指标

	1. 系统型式
1.1.集中供热水系统□    集中-分散供热水系统□    分散供热水系统□
1.2.强制循环系统□      自然循环系统□      直流式系统□
2. 集热器
2.1 类型：平板型集热器□      真空管型集热器□    其它                
2.2 安装面积：             m2
2.3 安装位置：屋顶□    阳台□    其它             
3. 辅助热源
电□   热泵□   燃气□  其它             

	绿色建筑标识自评（参照《广州市绿色建筑设计指南》填写各专业满足的条文编号）

	专业
	控制项
	一般项
	优选项

	规划
	全部满足
	GH-B-

	GH-C-

	建筑
	全部满足
	JZ-B-

	JZ-C-

	结构
	全部满足
	JG-B-

	JG-C-

	给排水
	全部满足
	GS-B-

	GS-C-

	暖通
	全部满足
	NT-B-

	NT-C-

	电气
	全部满足
	DQ-B-

	DQ-C-

	景观
	全部满足
	LS-B-

	LS-C-

	设计单位意见
	该项目设计指标达到    星级绿色建筑设计标识。

（设计出图章）        

设计负责人：

	审图机构

审查意见
	经审查，该项目达到    星级绿色建筑设计标识。

                                 （审图专用章）

审查人：      

	建设单位

意见
	项目负责人：          年      月     日

	












































广州市绿色建筑设计审查表（居住建筑）
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